附件

报 价 表

询价项目名称：ups不间断电源设备采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | ups不间断电  源 |  | 负载容量：≥3KVA（2400W）后备时间120分钟以上\输入电压范围：165-280VAC  频率范围45-60Hz输入连接;单相三线\输入谐波失真（THDI）：3%\输入功率因数：＞0.98\输出频率：50/60Hz\输入连接：单相三线\额定输出功因：0.9\过载能力;125%；1分钟、150%：1秒钟\电池类型;阀控式铅酸蓄电池\*12:额定容量为12V100AH，设计浮充寿命：5-7年（25℃） 采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 报价金额 ： 元 （大写： ） | | | | | | | | |
| **备注:**1.所有报价均用人民币表示,其报价包含运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等相关费用。  2.请供应商依照此表单独报价。3.成交供应商的报价，即为签订和履行合同的价格。4.未尽事宜，须经双方协商同意后签订补充协议。 | | | | | | | | |

供应商名称： （盖章） 联系电话：

法定代表人或授权人（签字）： 报价日期: 年 月 日